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Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

	Scheda di verifica


	Vie di fuga ed uscite di emergenza


	Data
	Risultato della verifica
	Eventuali Interventi 
	firma

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


La scheda serve per annotare la verifica GIORNALIERA della fruibilità delle vie di fuga 

e della funzionalità delle porte delle uscite di emergenza (funzionalità del maniglione antipanico ed apertura agevole)
	manutenzione
	Vie di fuga ed uscite di emergenza


	Data
	Operazione di manutenzione 

da parte della Ditta incaricata 
	Firma del manutentore
	Sigla addetto

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(indicare il tipo di operazione programmata che è stato effettuato)
Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza
	Scheda di verifica


	PORTE TAGLIAFUOCO


	Data
	Risultato della verifica
	Eventuali Interventi 
	firma

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


La scheda serve per annotare la verifica GIORNALIERA della integrità e della funzionalità delle porte tagliafuoco:

funzionamento del sistema di chiusura automatica con elettromagnete (o auto chiusura) e funzionalità del maniglione antipanico, nonché verifica dello spazio tra porta tagliafuoco e pavimento (se superiore a 2 cm non sarebbe in grado di bloccare fumi e vapori caldi).
	manutenzione
	PORTE TAGLIAFUOCO


	Data
	Operazione di manutenzione 

da parte della Ditta incaricata 
	Firma del manutentore
	Sigla addetto

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(indicare il tipo di operazione programmata che è stato effettuato) 
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