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Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza
	Scheda di verifica 
	ESTINTORI  A POLVERE ED A CO2 - IDRANTI
	


	
	PLESSO ______________
	PIANO _________
	VERIFICATORE 

______________________
	DATA DI VERIFICA 

______________________

	N.
	LOCALE / AREA
	ESTINTORE (*)

IDRANTE
	ESITO / NOTE / INTERVENTI NECESSARI

NOTE: Ultimo Controllo Estintori __________________ (**)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


La scheda serve per annotare la verifica SETTIMANALE della funzionalità de: 

· estintori portatili a polvere  (integrità complessiva  e posizionamento della lancetta del manometro sul campo verde);
· estintori a CO2 (integrità dell’estintore nel suo complesso, movimento del contenuto capovolgendo l’estintore);

· idranti (controllo visivo dello stato di conservazione dell’idrante: cassettina, tubo e lancia)

(*) Esempio:

	
	PLESSO PRIMARIA XXXX
	PIANO PRIMO
	VERIFICATORE

ALDO ROSSI

	N.
	LOCALE / AREA
	ESTINTORE

IDRANTE
	ESITO / NOTE / INTERVENTI NECESSARI

NOTE: Ultimo Controllo Estintori GIUGNO 2015 (**)

	1
	Corridoio vicino area lettura
	EST. POLVERE

34A 233B C
	POSITIVO. Lancetta su area verde (oppure: lancetta su area rossa di sovraccarico)


(**)Indicare il tipo di manutenzione programmata che è stato effettuato.
Le operazioni programmate prevedono per gli ESTINTORI A POLVERE:

· 1)
Controllo ogni 6 mesi ed aggiornamento del cartellino

· 2)
Revisione con sostituzione della carica ogni 3 anni

· 3)
Prova idraulica ogni 6 anni

Le operazioni programmate prevedono per gli ESTINTORI A CO2:

· Controllo ogni 6 mesi ed aggiornamento del cartellino

· Revisione con sostituzione della carica ogni 5 anni

· Collaudo ogni 10 anni

Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

	Scheda di verifica
	Luci di emergenza


	Data
	Risultato della verifica
	Eventuali Interventi 
	firma

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


La scheda serve per annotare la verifica SETTIMANALE della funzionalità delle luci di emergenza

 (controllo dell’accensione delle luci in assenza di energia elettrica)

	manutenzione
	Luci di emergenza


	Data
	Operazione di manutenzione 

da parte della Ditta incaricata 
	Firma del manutentore
	Sigla Addetto

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(indicare il tipo di operazione che è stato effettuato)

Verifica da effettuarsi a cura dell’Addetto ai  Servizi  di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

	Scheda di verifica 
	Sistema di segnalazione sonora


	Data
	Risultato della verifica
	Eventuali Interventi 
	firma

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


La scheda serve per annotare la verifica SETTIMANALE dell’efficienza del sistema di segnalazione sonora 

utilizzato per segnalare l’allarme e l’evacuazione

	manutenzione
	Sistema di segnalazione sonora


	Data
	Operazione di manutenzione 

da parte della Ditta incaricata 
	Firma del manutentore
	Sigla addetto

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(indicare il tipo di operazione programmata che è stato effettuato)
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